{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CB / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42C2V1BB / RXA42B5V1B8","FTXA50C2V1BB / RXA50B5V1B8"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Men.","","kW","4.2","5"]
["","Max.","","kW","5","5.3"]
["Vykurovací výkon","Min.","","kW","1.7","1.7"]
["","Men.","","kW","5.4","5.8"]
["","Max.","","kW","6","6.5"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","526","679"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A++"]
["","Výkon","P návrh","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","196","239"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","A++","A++"]
["","Výkon","P návrh","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Pdh Vykurovací výkon pri -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/a","1156","1218"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Poznámky","","","","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]
["","","","","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]