{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-A / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20A2V1B / RXM20R5V1B9","FTXM20A5V1B / RXM20R5V1B9","FTXM25A2V1B / RXM25R5V1B9","FTXM25A5V1B / RXM25R5V1B9","FTXM35A2V1B / RXM35R5V1B9","FTXM35A5V1B / RXM35R5V1B9"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.4"]
["","Men.","","kW","2","2","2.5","2.5","3.4","3.4"]
["","Max.","","kW","2.6","2.6","3.2","3.2","4","4"]
["Vykurovací výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.4"]
["","Men.","","kW","2.5","2.5","2.8","2.8","4","4"]
["","Max.","","kW","3.5","3.5","4.7","4.7","5.2","5.2"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","4.57","4.57","4.5","4.5","4.23","4.23"]
["","COP","","","5","5","5","5","4.04","4.04"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh","219","219","278","278","402","402"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Vykurovanie","","A","A","A","A","A","A"]
["Chladenie","Trieda energetickej účinnosti","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Výkon","P návrh","kW","2","2","2.5","2.5","3.4","3.4"]
["","SEER","","","8.65","8.65","8.65","8.65","8.65","8.65"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","81","81","101","101","137","137"]
["Vykurovanie (stredné klim. pásmo)","Trieda energetickej účinnosti","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Výkon","P návrh","kW","2.3","2.3","2.4","2.4","2.5","2.5"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1","5.1","5.1","5.1","5.1"]
["","Pdh Vykurovací výkon pri -10°","","kW","2.24","2.24","2.3","2.3","2.35","2.35"]
["","Ročná spotreba energie","","kWh/rok","631","631","659","659","686","686"]
["Poznámky","","","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;","(3) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;"]
["","","","","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.","(4) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m."]