{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RKS-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20G2V1B / RKS20G2V1B","FTXS25G2V1B / RKS25G2V1B","FTXS35G2V1B / RKS35G2V1B","FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B","FTXS50G2V1B / RKS50G2V1B"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Max.","","kW","2.8","3.2","4.0","5.0","5.3"]
["","Men.","","kW","2.0 (1)","2.5 (1)","3.5 (1)","4.2 (1)","5.0 (1)"]
["Piping connections","Kvapalina","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Vypúšťanie","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","235","275","435","610","760"]
["","EER","","","4.26","4.55","4.02","3.44","3.29"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","A","A","A","A","A"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m"]
["","","","","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]