{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-G / RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS60GV1B / RXS60F3V1B","FTXS60GV1B / RXS60F4V1B","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B9","FTXS71GV1B / RXS71FAV1B"]
["Chladiaci výkon","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","6.7","6.7","8.5","8.5"]
["","Men.","","kW","6.0 (3)","6.0 (2)","7.1 (2)","7.1 (3)"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Plyn","OD","mm","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["Nominálna účinnosť","Ročná spotreba energie","","kWh","995","995","1,175","1,175"]
["","EER","","","3.02","3.02","3.02","3.02"]
["","COP","","","3.43","3.43","3.22","3.22"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","B","B","B","B"]
["","","Vykurovanie","","B","B","C","C"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","7.0 (4)","7.0 (3)","8.2 (3)","8.2 (4)"]
["","Min.","","kW","1.7","1.7","2.3","2.3"]
["","Max.","","kW","8.0","8.0","10.2","10.2"]
["Poznámky","","","","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)"]
["","","","","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)"]
["","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m"]
["","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m","(4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(4) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m"]
["","","","","(5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","","","(5) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]