{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8W1B","FUQ100CVEB / RQ100B8W1B","FUQ125CVEB / RQ125B8W1B"]
["Chladiaci výkon","Men.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)"]
["Nominálna účinnosť","EER","","","2.68","2.65","2.67"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,325","1,890","2,285"]
["","COP","","","3.28","3.16","2.97"]
["","Smernica o energetickom označovaní","Chladenie","","D","D","D"]
["","","Vykurovanie","","C","D","D"]
["Vykurovací výkon","Men.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Poznámky","","","","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)","(1) - Energetické označenie: stupnica od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)"]
["","","","","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)","(2) - Ročná spotreba energie: založená na priemernom používaní 500 prevádzkových hodín za rok pri plnom zaťažení (nominálne podmienky)"]
["","","","","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; príslušná dĺžka potrubia: 7,5 m; prevýšenie: 0 m","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; príslušná dĺžka potrubia: 7,5 m; prevýšenie: 0 m","(3) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota 35°CDB; príslušná dĺžka potrubia: 7,5 m; prevýšenie: 0 m"]
["","","","","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m","(4) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","(5) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, resp. EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys ≤ Zmax, resp. hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc.","(5) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, resp. EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys ≤ Zmax, resp. hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc.","(5) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, resp. EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys ≤ Zmax, resp. hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc."]
["","","","","(6) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.","(6) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.","(6) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A."]
["","","","","(7) - Impedancia systému","(7) - Impedancia systému","(7) - Impedancia systému"]
["","","","","(8) - Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(8) - Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(8) - Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","(9) - Skratový výkon","(9) - Skratový výkon","(9) - Skratový výkon"]
["","","","","(10) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(10) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž","(10) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž"]