{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","41","46","47"]
["","","Men.","dBA","38","42","43"]
["","","Nízka","dBA","35","39","40"]
["","Chladenie","Nízka","dBA","35","39","40"]
["","","Vysoké","dBA","41","46","47"]
["","","Men.","dBA","38","42","43"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž"]
["","Návod na prevádzku","","","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku"]
["","Vyhlásenie o zhode","","","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode"]
["","Vypúšťacia hadica","","","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica"]
["","Kovová svorka","","","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Svorka podložky","","","Svorka podložky","Svorka podložky","Svorka podložky"]
["","Izolačný a tesniaci materiál spojov","","","Izolačný a tesniaci materiál spojov","Izolačný a tesniaci materiál spojov","Izolačný a tesniaci materiál spojov"]
["","Lakeť","","","Lakeť","Lakeť","Lakeť"]
["","Inštalačná šablóna","","","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna"]
["","Blokovací materiál","","","Blokovací materiál","Blokovací materiál","Blokovací materiál"]
["","Potrubie s podperou v tvare L","","","Potrubie s podperou v tvare L","Potrubie s podperou v tvare L","Potrubie s podperou v tvare L"]
["","Skrutky","","","Skrutky","Skrutky","Skrutky"]
["","Netkaná látka","","","Netkaná látka","Netkaná látka","Netkaná látka"]
["Riadiace systémy","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Akustický výkon","Chladenie","","dBA","59","64","65"]
["","Vykurovanie","","dBA","59","64","65"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","950","950","950"]
["","","Hĺbka","mm","950","950","950"]
["","","Výška","mm","198","198","198"]
["Opláštenie","Materiál","","","Živica","Živica","Živica"]
["","Farba","","","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","25","26","26"]
["Výška odsávania","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Fáza","","","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Názov","","","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]