{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Chladenie","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montážna doska","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Inštalačná šablóna","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Nádobka na skrutky","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiál svorky vodiča","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Tepelnoizolačná páska","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Všeobecné bezpečnostné opatrenia","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Chladiace médium","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Pripojenia potrubí","Liquid","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Gas","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Type","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Vypúšťanie","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Vzduchový filter","Typ","","","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Width","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Hĺbka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Height","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Opláštenie","Farba","","","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela"]
["Hmotnosť","Unit","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Name","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Napätie","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB"]
["","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.","(3) - Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku."]
["","","","","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(4) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(5) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič","(7) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(8) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(9) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]