{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Chladenie","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montážny panel","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Papierový vzor pre montáž","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolačná páska","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Svorky","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Skrutky","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Chladiace médium","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Príkon - 50Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Kúrenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Plyn","","OD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Vypúšťanie","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Vzduchový filter","Typ","","","","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice","Umývateľná sieť živice"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Hĺbka","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Výška","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Opláštenie","Farba","","","","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela","Biela"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilátor","Prietok vzduchu - 50Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Názov","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)","(1) - Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)"]
["","","","","","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)","(2) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)"]
["","","","","","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(3) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora."]
["","","","","","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.","(4) - Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti."]
["","","","","","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia","(5) - Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia"]
["","","","","","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.","(6) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky."]
["","","","","","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(7) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(8) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(10) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]
["","","","","","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič","(11) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(12) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A","(13) - Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]