{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Chladenie","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Pri strednej rýchlosti ventilátora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž a prevádzku","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vypúšťacia hadica","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tesniaci materiál (odvodová hadica)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Kovová svorka pre odvodovú hadicu","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Skrutky","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolácia príslušenstva","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tesniaci materiál","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Svorky","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Chladiace médium","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Príkon – 50 Hz","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Vykurovanie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Chladiaci výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalný","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Plyn","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Typ","","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie","Hrdlové pripojenie"]
["","Vypúšťanie","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Požadovaný priestor pod stropom >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Vzduchový filter","Type","","","","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný","Demontovateľný/Umývateľný"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Hĺbka","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Výška","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Opláštenie","Materiál","","","","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ","Pozinkovaná oceľ"]
["","Colour","","","","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)","Nenatretý (pozinkovaný)"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Fan","Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia - 50Hz","","Vysoký","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Prietok vzduchu - 50Hz","Chladenie","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Pri nízkej rýchlosti ventilátora","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Výška odsávania","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Vykurovací výkon","Celkový výkon","","Pri vysokej rýchlosti ventilátora","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Prúd - 50Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Názov","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Poznámky","","","","","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie.","(1) - Hodnoty platia pre výrobné nastavenie."]
["","","","","","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m","(2) - Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m","(3) - Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m; výškový rozdiel: 0m"]
["","","","","","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.","(4) - Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora."]
["","","","","","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)","(5) - Externý statický tlak je premenný a nastavuje sa diaľkovým ovládaním (od štandardného po vysoký, pozrite príručku inštalácie)"]
["","","","","","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.","(6) - Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty."]
["","","","","","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.","(7) - Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič","(9) - Namiesto poistky použite istič"]
["","","","","","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA","(10) - Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA"]
["","","","","","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(11) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]