{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Opláštenie","Farba","","","","Kovovo-šedá","Kovovo-šedá"]
["","Materiál","","","","Predobalený tabuľový plech","Predobalený tabuľový plech"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","705","705"]
["","","","Šírka","mm","600","600"]
["","","","Hĺbka","mm","695","695"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","92","147"]
["Chladivo","Typ","","","","R-134a","R-134a"]
["","Náplň","","","kg","2","2.6"]
["Úroveň akustického výkonu","Men.","","","dBA","55","60"]
["Hladina akustického tlaku","Men.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Prevádzkový rozsah","Kúrenie","Strana vody","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","3~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","380-415"]
["Prúd","Odporúčané poistky","","","A","20","16"]
["Poznámky","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmienky prostredia: 7°CDB/6°CWB","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmienky prostredia: 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(2) - Pre vodu Dt 5°C","(2) - Pre vodu Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55 °C; LW 65 °C","(3) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55 °C; LW 65 °C"]
["","","","","","(4) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70℃; LW 80℃","(4) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Prevádzkové nastavenie","(5) - Prevádzkové nastavenie"]
["","","","","","(6) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax.","(6) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax."]
["","","","","","(7) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.","(7) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: impedancia systému","(8) - Zsys: impedancia systému"]
["","","","","","(9) - Skratový výkon","(9) - Skratový výkon"]