{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM20A5V1B","RXM25A5V1B","RXM35A5V1B","RXM42A5V1B","RXM50A5V1B","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM42A2V1B (Archived)"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","610","610","610","610","734","","734","","734"]
["","","","Šírka","mm","923","923","923","923","954","","954","","954"]
["","","","Hĺbka","mm","367","367","367","367","401","","401","","401"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","36","36","36","40","49","","49","","55"]
["Motor ventilátora","Rýchlosť","Chladenie","Super nízke","ot/min","600","600","600","600","500"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CDB","50","50","50","50","50 (1)","","50","","46"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","° CWB","-21","-21","-21","-21","-21 (1)","","-21","","-15"]
["","","","Max.","° CWB","18","18","18","18","18","","18","","18"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","46","46","47","48","48","","48","","47"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","47","47","49","49","49","","49","","48"]
["Chladivo","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Náplň","","","kg","0.95","0.95","0.95","0.95","1.10","","1.15","","1.15"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.65","0.65","0.75","","0.78","","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","","675","","675"]
["Pripojenia potrubí","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","20","20","20","30","30","","30","","30"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)","","0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","15","15","15","20","20","","20","","20"]
["Rozsah energetickej účinnosti","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","1","1","1","1","1"]
["","Vypúšťací spoj","","","","1","1","1","1","1"]
["","Štítok s náplňou chladiva","","","","1","1","1","1","1"]
["","Viacjazyčné štítky o fluórovaných skleníkových plynoch","","","","1","1","1","1","1"]
["","Všeobecné bezpečnostné opatrenia","","","","1","1","1","1","1"]
["","Energetická trieda LOT10","","","","1","1","1","1","1"]
["","Vypúšťací uzáver","","","","3","3","3","3","1"]
["Poznámky","","","","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese","","(1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese"]
["","","","","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","","(2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","","(3) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]
["Štandardné príslušenstvo","Installation manual","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","","","","","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","","","","","","","3","","3"]
["","Drain plug","","","","","","","","","","1","","1"]