{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Hladina akustického tlaku","Kúrenie","","Men.","dBA","50","51","52","52"]
["","Chladenie","","Men.","dBA","48","49","51","52"]
["Štandardné príslušenstvo","Upínacie pásy","","","","2","2","2","2"]
["","Návod na montáž","","","","1","1","1","1"]
["Chladiace médium","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Náplň","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Pripojenia potrubia","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","Systém","Bez náplne","m","30","30","30","30"]
["","","","Ekvivalentné","m","75","100","100","100"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Úroveň hladiny","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["Sound power level","Chladenie","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Šírka","mm","940","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320","320"]
["","","","Výška","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(1) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny"]
["","","","","","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(2) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou"]
["","","","","","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou","(3) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou"]
["","","","","","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]