{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L9V1B (Archived)","RZQG100L9V1B (Archived)","RZQG125L9V1B (Archived)","RZQG140L9V1B (Archived)"]
["Akustický výkon","Vykurovanie","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Chladenie","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","990","1430","1430","1430"]
["","","","Šírka","mm","940","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","69.0","95.0","95.0","95.0"]
["Kompresor","Typ","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","° CWB","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","48","50","51","52"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","50","52","53","53"]
["","Nočný tichý režim","","Úroveň 1","dBA","43","45","45","45"]
["Chladivo","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","Náplň","","","tCO2Eq","6.05","8.35","8.35","8.35"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Pripojenia potrubí","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","50","75","75","75"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","","1","1","1","1"]
["","Upínacie pásy","","","","2","2","2","2"]
["Napájanie","Fáza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Zdroj napájania","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Poznámky","","","","","(1) - 3 s opätovným doplnením","(1) - 3 s opätovným doplnením","(1) - 3 s opätovným doplnením","(1) - 3 s opätovným doplnením"]
["","","","","","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch snízkym napätím spríkonom > 16 A a≤ 75 Ana fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch snízkym napätím spríkonom > 16 A a≤ 75 Ana fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch snízkym napätím spríkonom > 16 A a≤ 75 Ana fázu","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch snízkym napätím spríkonom > 16 A a≤ 75 Ana fázu"]
["","","","","","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon","(3) - Ssc: skratový výkon"]
["","","","","","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(4) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy akmitanie vo verejných systémoch sdodávkou nízkeho napätia pre zariadenia smenovitým príkonom ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy akmitanie vo verejných systémoch sdodávkou nízkeho napätia pre zariadenia smenovitým príkonom ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy akmitanie vo verejných systémoch sdodávkou nízkeho napätia pre zariadenia smenovitým príkonom ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy akmitanie vo verejných systémoch sdodávkou nízkeho napätia pre zariadenia smenovitým príkonom ≤ 75A"]