{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","","Výška","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Šírka","mm","900","940","940","940"]
["","","","Hĺbka","mm","320","320","320","320"]
["Hmotnosť","Jednotka","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompresor","Type","","","","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor","Hermeticky utesnený kolísavý kompresor"]
["Prevádzkový rozsah","Chladenie","Okolitá teplota","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Kúrenie","Okolitá teplota","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Vykurovanie","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Hladina akustického tlaku","Chladenie","","Men.","dBA","49","53","54","53"]
["","Kúrenie","","Men.","dBA","51","57","58","54"]
["","Tichý nočný režim","","Úroveň 1","dBA","","49","49","49"]
["Chladiace médium","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Náplň","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Kvapalina","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dĺžka potrubia","Max.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Systém","Ekvivalentné","m","70","70","70","70"]
["","","","Bez náplne","m","30","30","30","30"]
["","Dodatočná náplň chladiva","","","kg/m","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku","Pozrite si inštalačnú príručku"]
["","Úroveň hladiny","IU - OU","Max.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Štandardné príslušenstvo","Upínacie pásy","","","","2","2","2","2"]
["","Návod na montáž","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napätie","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Istenie – 50 Hz","Maximálne istenie (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Poznámky","","","","","(1) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu"]
["","","","","","(2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu","(2) - Ssc: skratový výkon","(2) - Ssc: skratový výkon","(2) - Ssc: skratový výkon"]
["","","","","","(3) - Skratový výkon","(3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES","(3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES"]
["","","","","","(4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch","(4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75A"]