{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Hladina akust. tlaku","Kúrenie","Vysoké","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Men.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Nízka","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Chladenie","Nízka","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Vysoké","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Men.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Štandardné príslušenstvo","Návod na montáž","","","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž","Návod na montáž"]
["","Návod na prevádzku","","","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku","Návod na prevádzku"]
["","Vyhlásenie o zhode","","","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode","Vyhlásenie o zhode"]
["","Vypúšťacia hadica","","","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica","Vypúšťacia hadica"]
["","Kovová svorka","","","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka","Kovová svorka"]
["","Podložka pre držiak ramena","","","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena","Podložka pre držiak ramena"]
["","Svorky","","","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky","Svorky"]
["","Inštalačná šablóna","","","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna","Inštalačná šablóna"]
["","Izolačný materiál spojov","","","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov","Izolačný materiál spojov"]
["","Tesniaci materiál","","","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál","Tesniaci materiál"]
["","Živicové puzdro","","","Živicové puzdro","Živicové puzdro","Živicové puzdro","Živicové puzdro","Živicové puzdro","Živicové puzdro","Živicové puzdro"]
["","Elektroinštalačné vybavenie","","","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie","Elektroinštalačné vybavenie"]
["","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","","","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie","Skrutka pre elektroinštalačné vybavenie"]
["Riadiace systémy","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Pripojenia potrubí","Kvapalina","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plyn","OD","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vypúšťanie","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Úroveň akustického výkonu","Chladenie","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Vykurovanie","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Vonkajšie rozmery","Jednotka","Šírka","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Hĺbka","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Výška","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Opláštenie","Materiál","","","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech","Živica, oceľový plech"]
["","Colour","","","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela","Jasná biela"]
["Hmotnosť","Jednotka","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Názov","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napätie","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]