{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Štandardné príslušenstvo","1/4\" plniaca hadica s guľovým ventilom (červený) 152 cm (AR344)","1/4\" plniaca hadica s guľovým ventilom (červený) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" plniaca hadica s guľovým ventilom (modrý) 152 cm (AR345)","1/4\" plniaca hadica s guľovým ventilom (modrý) 152 cm (AR345)"]
["","Filter (TF011)","Filter (TF011)"]
["","Suchá filtračná vložka s molekulárnym sitkom (AR179E)","Suchá filtračná vložka s molekulárnym sitkom (AR179E)"]
["","Priezor 1/4\" (ES603)","Priezor 1/4\" (ES603)"]
["","Rozšírený spoj 1/4\" objímka x 1/4\" objímka (BF0020)","Rozšírený spoj 1/4\" objímka x 1/4\" objímka (BF0020)"]
["","Prevádzková príručka RRDQ220V1 (IM0496)","Prevádzková príručka RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adaptér na kvapalné plnenie 1/4\" – na recykláciu chladiva R134a (voliteľné príslušenstvo)","Adaptér na kvapalné plnenie 1/4\" – na recykláciu chladiva R134a (voliteľné príslušenstvo)"]
["Poznámky","","(1) - Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia"]
["","","(2) - Rýchlosti recyklácie sa líšia podľa rôznych podmienok"]
["","","(3) - Pri recyklácii R134a dodržujte pokyny na strane 11 prevádzkovej príručky"]
["","","(4) - Výsledky recyklácie sa líšia podľa kontaminácie chladiva, ktoré sa recykluje"]